2026年03月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2026年度3月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级24天，二级7天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为4.42。

表1 2026年03月大气监测结果表

	监测指标
	二氧化硫
	二氧化氮
	可吸入

颗粒物
	细颗粒物
	一氧化碳
	臭氧日最大8小时平均

	漳平市城区
	0.005
	0.014
	0.032
	0.0152
	0.8
	0.112

	日平均
	0.150
	0.080
	0.120
	0.060
	4.00
	0.160

	年平均
	0.060
	0.040
	0.060
	0.030
	/
	/

	备  注
	标准执行GB 3095－2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级浓度限值

综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。


与上月环比，SO2浓度下降16.7%；NO2浓度上升7.7%；PM10浓度保持不变；PM2.5浓度上升1.3%；CO浓度下降20%；O3浓度上升17.9%。综合指数升高0.21。
与去年同比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降22.2%；PM10浓度下降5.9%；PM2.5浓度下降15.6%；CO浓度下降20%；O3浓度下降22.8%。综合指数降低0.98。
2026年3月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.7，日均浓度范围为22-118μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.527。
酸雨状况

2026年3月份共采集酸雨样本数为15个，pH测值范围6.11∼7.75，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。
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