2026年04月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2026年度4月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级24天，二级6天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为4.08。

表1 2026年04月大气监测结果表

	监测指标
	二氧化硫
	二氧化氮
	可吸入

颗粒物
	细颗粒物
	一氧化碳
	臭氧日最大8小时平均

	漳平市城区
	0.004
	0.014
	0.029
	0.0126
	0.9
	0.108

	日平均
	0.150
	0.080
	0.120
	0.060
	4.00
	0.160

	年平均
	0.060
	0.040
	0.060
	0.030
	/
	/

	备  注
	标准执行GB 3095－2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级浓度限值

综合指数为无量纲，监测指标浓度单位为mg/m3。


与上月环比，SO2浓度下降20%；NO2浓度保持不变；PM10浓度下降9.4%；PM2.5浓度下降17.1%；CO浓度上升12.5%；O3浓度下降3.6%。综合指数降低0.34。
与去年同比，SO2浓度下降42.9%；NO2浓度下降22.2%；PM10浓度下降21.6%；PM2.5浓度下降33.7%；CO浓度下降18.2%；O3浓度下降20.6%。综合指数降低1.39。
2026年4月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.678，日均浓度范围为28-126μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.487。
酸雨状况

2026年4月份共采集酸雨样本数为17个，pH测值范围5.70∼7.13，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。
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