2026年06月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2026年度6月共30天，完成有效监测30天，空气质量一级28天，二级2天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为3.26。

表1 2026年06月大气监测结果表
	监测指标
	二氧化硫

(μg/m3)
	二氧化氮
(μg/m3)
	可吸入

颗粒物

(μg/m3)
	细颗粒物

(μg/m3)
	一氧化碳

(mg/m3)
	臭氧日最大8小时平均(μg/m3)

	漳平市城区
	5
	10
	24
	8.3
	1
	95

	日平均
	150
	80
	120
	60
	4
	160

	年平均
	60
	40
	60
	30
	/
	/

	备  注
	标准执行GB 3095－2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级浓度限值。


与上月环比，SO2浓度保持不变；NO2浓度下降16.7%；PM10浓度下降7.7%；PM2.5浓度下降5.7%；CO浓度上升11.1%；O3浓度上升6.7%。综合指数降低0.06。
与去年同比，SO2浓度下降37.5%；NO2浓度保持不变；PM10浓度上升4.3%；PM2.5浓度上升3.8%；CO浓度上升25%；O3浓度保持不变。综合指数升高0.1。
2026年6月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.595，日均浓度范围为30-100μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数为：0.4。
酸雨状况

2026年6月份共采集酸雨样本数为15个，pH测值范围5.65∼6.55，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。
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