2026年07月漳平市大气环境质量月报

1、城市环境空气质量

2026年度7月共31天，完成有效监测31天，空气质量一级30天，二级1天，三级0天，城区空气优良比例为100%,综合指数为2.8。

表1 2026年07月大气监测结果表
	监测指标
	二氧化硫

(μg/m3)
	二氧化氮
(μg/m3)
	可吸入

颗粒物

(μg/m3)
	细颗粒物

(μg/m3)
	一氧化碳

(mg/m3)
	臭氧日最大8小时平均(μg/m3)

	漳平市城区
	4
	8
	25
	7.9
	0.7
	75

	日平均
	150
	80
	120
	60
	4
	160

	年平均
	60
	40
	60
	30
	/
	/

	备  注
	标准执行GB 3095－2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级浓度限值。


与上月环比，SO2浓度下降20%；NO2浓度下降20%；PM10浓度上升4.2%；PM2.5浓度下降4.8%；CO浓度下降30%；O3浓度下降21.1%。综合指数降低0.46。
与去年同比，SO2浓度下降33.3%；NO2浓度下降33.3%；PM10浓度上升13.6%；PM2.5浓度上升12.9%；CO浓度下降12.5%；O3浓度下降16.7%。综合指数降低0.31。
2026年7月我市首要污染物为O3，测得的空气质量单项指数为：0.469，日均浓度范围为29-104μg/m3。次要污染物为PM10，单项指数均为：0.42。
酸雨状况

2026年7月份共采集酸雨样本数为16个，pH测值范围5.76∼7.55，其中酸雨样品数0个，酸雨频率0%。
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