2026年05月漳平市水环境质量月报

1.省控断面水质保持稳定

漳平市省控断面为九龙江流域的福田乡下游、漳平芦仔、漳平华寮等11个断面，其中福田乡下游断面考核安溪县，其余10个断面考核我市。按《2026年福建省生态环境监测方案》，结合2025年断面各期水质状况，分类优化调整监测频次：漳平芦仔、漳平华寮、进庄大桥、下林村上年各期水质不能稳定达到或优于Ⅱ类的断面，全年共监测4次，即每季度第一个奇数月监测1次(1月、5月、7月和11月监测)；珍坂桥、东洋村、双洋溪口、梧地桥、涵口村、封侯电站上年各期水质稳定达到或优于Ⅱ类的面，全年共监测2次，即上半年、下半年第一个月监测1次(1月和7月监测)。

2026年05月，漳平市4个省控考核断面水质总体优良，均达到功能区划的Ⅲ类水质标准。

表1、2026年05月省控断面水质监测结果

	点位名称
	05月

	漳平芦仔
	Ⅲ类

	漳平华寮
	Ⅲ类

	进庄大桥
	Ⅲ类

	下林村
	Ⅱ类


备注：数据来源于福建省龙岩环境监测中心站。
2.城区集中式饮用水源水质保持优良
漳平市城区主要饮用水源取水口为漳平市自来水厂大坂三级电站取水口和漳平市铁路水厂双洋溪取水口，全年共监测12次，分单、双月进行，单月监测项目62项，双月监测项目29项。

2026年05月份，漳平市2个集中式生活饮用水源地水质保持稳定，均优于Ⅲ类标准，达标率100%。
表2、2026年05月市区集中式饮用水源水质监测结果
	点位名称
	水质类别

	漳平市自来水厂取水口
	Ⅱ类

	漳平市铁路水厂取水口
	Ⅱ类
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